2004. 3. 5현재

2004년 공사원가계산 제비율 적용기준

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

공사 규모	공사 기간	간접노무비		산재,고용 보험료	건강,연금 보험료	퇴직공제 부 금 비	안전관리비	기타경비					환경보전비	일반관리비		이 윤
		(직노)□율		(노)□율	(직노)□율	(직노)□율	(재+직노+관급자재)□율	(재+노)□율					(재+직노+산경)□율	(재+노+경)□율		(노+경+일)□율
		토목,조경, 산업설비, 전문,전기,통신	건축
								토목	조경	건축		산업 설비		일반건설 공사	전문,전기, 기타 공사
5억미만	6개월이하 (183일)	10.8	10.7	[산재보험료] : 3.3 [고용보험료] □1등급: 1.15 □2등급: 0.84 □3등급: 0.71 □4등급 이하 : 0.68 □조달청유자 격자명부기준 (2003.12.17공고)	[건강보험료] : 0.52 [연금보험료] : 0.99 [비교검토사항] (당해공사상시 근로자노무비 □건강2.105%, 연금 4.5%) 비교후 낮은 금액 적용)	□ 토목공사 : 1.40 □ 준설공사 : 0 □ 건축공사 : 1.48 □토목이외 공사는 건축공사 요율 적용	□ 일반건설 - 갑 : 2.48 - 을 : 2.66 □ 특수 및 기타 : 1.24 □ 철도궤도 : 2.33 □ 중건설 : 3.18	5.0	4.7	4.8		5.0	□ 0.7 : 재개발, 재건축 □ 0.5 : 항만, 댐, 택지개발 □ 0.3 : 플랜트, 상하수도, 도시철도, 철도, 도로 ,교량, 터널, 비주거용 건축 □ 0.2 : 기타, 공동주택	50억미만 : 4.7 50~500억미만 : 4.15 500억이상 : 3.6	5억미만 : 4.7 5~50억 미만 : 4.15 50억이상 : 3.6	50억미만 : 15.0 50~500억 미만 : 13.5 500억이상 : 12.0
										5.0
	7-12개월 (365일)	11.3	11.2					5.3	4.9			5.2
	13개월이상 (366일)	11.8	11.7					6.0	5.7	5.7		6.0
5억-30억 미만	6개월이하 (183일)	11.1	10.9				□ 일반건설 - 갑 : 1.81+3,294천원 - 을 : 1.95+3,498천원 □ 특수 및 기타 - 0.91+1,647천원 □ 철도궤도 - 1.49+4,211천원 □ 중건설 - 2.15+5,148천원	5.4	5.0	5.1		5.3
	7-12개월 (365일)	11.6	11.4					5.6	5.3	5.3		5.6
	13개월이상 (366일)	12.1	12.0					6.3	6.0	6.1		6.3
30억-50억 미만	6개월이하 (183일)	11.3	11.2					5.9	5.6	5.7		5.9
										5.9
	7-12개월 (365일)	11.8	11.7					6.2	5.8			6.1
										6.6
	13개월이상 (366일)	12.4	12.2					6.9	6.6			6.9
50억 이상	6개월이하 (183일)	11.3	11.2				□ 일반건설 - 갑 : 1.88 - 을 : 2.02 □ 특수 및 기타 : 0.94 □ 철도궤도 : 1.58 □ 중건설 : 2.26	5.9	5.6	5.7		5.9
	7-12개월 (365일)	11.8	11.7					6.2	5.8	5.9		6.1
	13개월이상 (366일)	12.4	12.2					6.9	6.6	6.6		6.9
□ 공사이행보증수수료 : 토목및산업설비 : [(재+직노+산출경비)□0.0109%+6.3백만원]□공기(년) 건축 : [(재+직노+산출경비)□0.0128%+6.3백만원]□공기(년)											□ 기타경비 : 전문,전기,통신공사는 관련공사의 비율적용 (조경식재, 시설물설치공사는 조경공사로 분류) □ 기타경비 항목 : 수도광열비, 복리후생비, 소모품비및 사무용품비, 여비·교통통신비, 세금과공과, 도서인쇄비, 지급수수료 □ 환경보전비 · 내역서에 환경보전비 항목이 계상된 경우 환경보전비 요율을 적용하지 아니한다 □ 고용보험료 적용기준 ·일반(등급)공사 : 해당등급 요율적용 ·PQ,실적대상 : 공사금액에 따라 해당등급 ·수 의 대 상 : 공통요율(0.58%)+해당업체요율 ·기 타 공 사 : 4등급이하 요율
□ 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 : 23억~34.6.억미만:0.019%, 34.6억~100억미만:0.028%, 100억~300억미만:0.027%, 300억~1000억미만:0.025%, 1000억이상:0.024% 최저가대상공사: 토목및산업설비 0.019%, 건축 0.022% □23억,34.6억 이외의 규모는 추정가격
□ 안전관리비 적용시 건설업의 분류 : 노동부고시(2002-152)참조 □ 일반건설(갑) : 건축건설, 도로신설, 기타건설, 철도·궤도의 보수복구공사, 기설로면에 레일만 부설하는 공사 □ 일반건설(을) : 기계장치공사, 삭도건설공사 □ 철도 또는 궤도신설 : 철도,궤도,고가 및 지하철도(지하10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로등 인입통신구)신설공사 □ 중건설 : 고제방(댐)(높이20m이상의 제방, 방파제, 안벽), 수력발전시설, 터널(지하10m이상 복개식 지하철도, 지하도, 지하상가 및 통신선로 등의 인입통신구등) 신설공사 □ 특수 및 기타건설 : 준설,조경(전문포함),택지조성(경지정리포함),포장등의 단독발주공사에 한함(타공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용) □ 비목별 공사규모 □ 간접노무비 및 기타경비 : <재료비+직접노무비+산출경비>의 합계액 □ 안전관리비 : <재료비(관급포함) + 직접노무비>의 합계액, 공사금액(도급금액+관급금액) 4천만원이상 건설공사 □ 일반관리비, 이윤 : 추정가격 기준 □ 고용보험료 : 공사예정금액(설계금액+관급) 2천만원이상 건설공사 □ 퇴직공제부금비 : 공사예정금액 10억원이상 건설공사 □ 환경보전비 : <재료비+직접노무비+산출경비>의 합계액 □ 공사이행보증수수료 : 추정가격 500억이상으로 PQ대상공사 □ 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 : (추정가격+부가가치세) 23억이상 공사. □적용방법:(재+직노+산출경비)□율